Anmäl er i den klassen ni tycker passar er bil bäst, det spelar inte så stor roll då vi ska köra en stege baserad på dockstorlek.   
Alla ekipage ska ha öppningsbara dörrar.   
Repan är godkänd först när du kört tillbaka och passerat vattnet för egen maskin.   
El/hybridbilar ej tillåtna.   
4wd ej tillåtet i 28" samt Outlaw 10,5.   
  
Klass1: 28" 28"   
klassen är en modifierad import war från streetweek. -   
Kaross från serieproducerad bil, inklusive huvuddelen av golv.   
 Halfback samt 4-link tillåtet - Fritt utförande av torpedvägg,  
Ventilkåpan skall befinna sig framför framrutans nedre kant.  
Omönstrade slicks tillåtna.  
 Maxhöjden på däck 28" (711,2mm)  
Front body extension ej tillåtet.   
  
Klass2: Outlaw 10.5 Outlaw   
10.5 utgår ifrån StreetOutlaw 10.5 i streetweek men är modifierad.  
Slicks fabriksmärkta med max 10,5"w   
Mönstrade fabriksmärkta med max 315  
Max utstick för en front body extensions är 1000mm mätt från centrumbult framnav.  
I övrigt allt tillåtet   
  
Klass 3:Max Outlaw Max outlaw utgår ifrån just Max Outlaw i Streetweek.  
Fridäckstorlek - 4wd går automatiskt i denna klass.  
Max utstick för en front body extensions är 1000mm mätt från centrumbult framnav.