**10.5 1-2 Juni Mantorp Park**

**10.5w x 28 stickshift**

* Dct/8hp ej tillåtet och ej 4x4
* Bilen skall köras hela återlinen tillbaks för egen maskin

**10.5x29.5**

* Wide däck är tillåtet upp till 28 tum höga, högre än 28 tum får **EJ** vara wide
* Inga whelliebars!
* Bilen skall köras hela återlinen tillbaks för egen maskin

**10.5 open**

* Allt fritt
* Bogsering på återlinen tillåtet!

**Regler gällande samtliga 10.5 klasser**

* 201m, Pro-gran och först över mål
* Däcks dimension avgörs av vad som är skrivet på däcket **inga** tekniska specifikationer.
* **Ingen** bil får köras med läckage eller liknande tillbaks bara för att repan ska bli godkänd då blir man direkt utesluten ur tävlingen

**Vid anmälan anmäler sig alla 3 klasser i 10.5 outlaw ni kommer sedan delas upp under besiktningen i respektive klass ni vill köra i!**